
ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности при устройстве и проведении новогодней елки



**ПАМЯТКА**  
**о мерах пожарной безопасности при устройстве и проведении новогодней елки**

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты.

**Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые правила:**

**Правила безопасного обращения с пиротехникой.**

**Не** нарушайте правила пользования, изложенные в инструкции на изделие.

**Не** пользуйтесь пиротехникой в помещениях.

**Не** используйте пиротехнику, имеющую повреждённый корпус.

**Не** направляйте пиротехнику в сторону людей и строений.

**Не** разбирайте пиротехническое изделие.

**Не** разрешайте детям самостоятельно запускать петарды.

**Не** подходите сразу к отработавшему пиротехническому изделию.

**Меры пожарной безопасности при  обращении с новогодней ёлкой.**

**Не** ставьте ёлку у входа в помещение.

**Не** пользуйтесь электрогирляндами кустарного изготовления и находящимися в неисправном состоянии.

**Не** украшайте ёлку свечами, не обкладывайте её основание ватой.

**Не** пользуйтесь вблизи ёлки бенгальскими огнями и хлопушками.

**Не** позволяйте детям самостоятельно включать иллюминацию.

**Не** оставляйте детей без присмотра.

**В случае пожара:**



Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону - **«01»**, по мобильному телефону - **«112»**, при этом укажите наименование объекта и его адрес, количество находящихся в нём людей и свою фамилию.

Организуйте спасение людей, в первую очередь детей, примите меры к отключению электроэнергии, тушению пожара первичными средствами пожаротушения и встрече пожарных подразделений.

**Приятных Вам праздников!**

**Счастливого и безопасного Вам Нового года и Рождества!**

**ГКУ ВО 1 отряд ПС**  
**Тел.диспетчера: 3-31-90, 3-34-32**